**Cheat sheet examples:**

Contents

[pinMode 2](#_Toc496289462)

[digitalRead 3](#_Toc496289463)

[digitalWrite 4](#_Toc496289464)

[delay 5](#_Toc496289465)

[if 6](#_Toc496289466)

[else 7](#_Toc496289467)

[for 8](#_Toc496289468)

[serial.print 9](#_Toc496289469)

[analogRead 10](#_Toc496289470)

[analogWrite 11](#_Toc496289471)

[While 12](#_Toc496289472)


[Queries 13](#_Toc496289473)

[Equals 14](#_Toc496289474)

[And 15](#_Toc496289475)

[or 16](#_Toc496289476)


# pinMode




# digitalRead




# digitalWrite




# delay




# if



# else




# for




# serial.print




# Serial.print






# analogRead




You don’t need to initialise for analogue pins!

# analogWrite




You don’t need to initialise for analogue pins!

# While



# Queries

## Equals



## And

## 

## Or

